Checkliste og Skade rapport J70 Donna DEN 1761
Følgende elementer er anført med nuværende status. Før og efter sejlads gennemgås og noteres hvis der er ændringer/tilføjelser. Billede efter sejlads sendes til 41748097.
Ved nye huller i genakker skal disse tapes på tørret genakker.
Skrog
1. Fribord SB. Hakker i lønning imellem scepter 1 og 2 ellers Ingen ridser
2. Fribord BB. Ingen ridser
3. Dæk: Ok
4. Søgelænder: Ok
5. Pushpit agter er OK.
6. Ror beslag og forlænger OK. 
7. Bovspryd OK. 
8. Vandindtrængning i forskib foran mastestøtte- skal jævnligt tømmes
Stående rig
1. Forstagsrulle og fald swirvel OK
2. Forstagswirvel går trægt men OK
3. Top og undervanter OK. 
4. Hækstag OK
5. Windex Ok 
Løbende rig
1. Storsejlsfald, Fokkefald og Genakker fald OK
2. Skøder til fok, genakker og storsejl OK
3. Traveller på løjgang OK
4. Kick OK
5. Cunningham OK
6. Frølår: OKSejl
1. Storsejl Orange 8 OK
2. Fok.  OK
3. Genakker Orange 2023, en del tapede huller i nederste del, samt tapet revne i øverste del.
Sikkerhedudstyr
1. Hestesko
2. Kasteline 
3. Lænsepumpe
4. Spand
5. Anker
6. 15 m bugser/ankerline.
7. Alutæppe, kniv.
8. Lånt Icom VHF/Velocitek/Vakaros Instrument JA/NEJ
Bemærkninger: _____________________________________________________
Udfyldt af: Navn, E- mail, Dato_______________________________________________
Låner bekræfter hæftelse for 7500 kr for skader



