**Checkliste og Skade rapport J80 Bella DEN 465**

**Følgende elementer er anført med nuværende status. Før og efter sejlads gennemgås og noteres hvis der er ændringer/tilføjelser. Billede efter sejlads sendes til 41748097**

**Skrog**

1. **Fribord SB. Enkelte gelcoat huller/hakker**
2. **Fribord BB. Enkelte gelcoat huller/hakker**
3. **Dæk: revner omkring sceptre. Alger/Snavs**
4. **Søgelænder: Sceptre i BB bøjet. Wire har lus.**
5. **Pushpit agter og pulpit foran er OK.**
6. **Ror beslag og forlænger OK. Rorpind mangler lak.**
7. **Bovspryd OK. Reparation på overside af skroggenmføring**

**Stående rig**

1. **Forstagsrulle og lineguard OK**
2. **Forstagsfoil OK**
3. **Top og undervanter OK. Vantbeskytter mangler.**
4. **Hækstag OK**
5. **Windex sidder løst**

**Løbende rig**

1. **Storsejlsfald, Fokkefald og Genakker fald OK**
2. **Skøder til fok, genakker og storsejl OK**
3. **Traveller på løjgang gør trægt**
4. **Kick OK**
5. **Cunningham OK**

**Sejl**

1. **Storsejl DEN 465 slidt i forligsbånd ellers OK**
2. **Fok. Sorte mærker fra forstag ellers OK**
3. **Genakker Humlebæk Værft årgang 2020, slidt men uden huller**

**Sikkerhedudstyr**

1. **Hestesko**
2. **Kasteline**
3. **Sikkerhedskasse med nødblus, LED flare, horn, brandslukker**
4. **Lænsepumpe**
5. **Badestige**
6. **Radarreflektor (løs)**
7. **Padel**
8. **Spand**
9. **Anker**
10. **15 m bugser/ankerline.**

**Bemærkninger: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Udfyldt af: Navn/Dato\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**