**Checkliste og Skade rapport J70 Donna DEN 1761**

**Følgende elementer er anført med nuværende status. Før og efter sejlads gennemgås og noteres hvis der er ændringer/tilføjelser. Billede efter sejlads sendes til 41748097.**

**Ved nye huller i genakker skal disse tapes på tørret genakker.**

**Skrog**

1. **Fribord SB. Ingen ridser**
2. **Fribord BB. Ingen ridser**
3. **Dæk: Ok**
4. **Søgelænder: Ok**
5. **Pushpit agter er OK.**
6. **Ror beslag og forlænger OK.**
7. **Bovspryd OK.**
8. **Vandindtrængning i forskib foran mastestøtte- skal jævnligt tømmes**

**Stående rig**

1. **Forstagsrulle og fald swirvel OK**
2. **Forstagswirvel går trægt men OK**
3. **Top og undervanter OK.**
4. **Hækstag OK**
5. **Windex Ok**

**Løbende rig**

1. **Storsejlsfald, Fokkefald og Genakker fald OK**
2. **Skøder til fok, genakker og storsejl OK**
3. **Traveller på løjgang OK**
4. **Kick OK**
5. **Cunningham OK**
6. **Frølår: OK**

**Sejl**

1. **Storsejl Orange 8 OK**
2. **Fok. OK**
3. **Genakker Orange 2023, en del tapede huller i nederste del, samt tapet revne i øverste del.**

**Sikkerhedudstyr**

1. **Hestesko**
2. **Kasteline mangler**
3. **Lænsepumpe**
4. **Spand**
5. **Anker**
6. **15 m bugser/ankerline.**

**Bemærkninger: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Udfyldt af: Navn/Dato\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**